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Исх.№ 406  от  09.02.2026
О ремонте кабеля
Руководителю

Уважаемые господа!

Любая нефтяная компания, занимающаяся эксплуатацией скважин, сталкивается с проблемой списания погружного кабеля и дальнейшей его  утилизации или хранения. При сдаче кабеля в цветмет нефтяная компания получает копейки за тонну меди. 
На средства от сдачи в цветмет КПпБП-120 3*16 в количестве 30 км, Вы можете приобрести 1 км  аналогичного кабеля.  При хранении  негодного кабеля используется складская площадь, возможно даже и арендованная.
Наша компания имеет возможность предложить Вам замену старого кабеля на новый. Мы принимаем не только цельные длины, но и  куски кабеля от 100м (количество кусков не должно превышать 15% от общего объема).  Взамен Вы получаете новый кабель любой длины по Вашему желанию. Стоимость капитального ремонта  кабеля с учетом замены не превышает 50% от стоимости нового. Таким образом, Вы не только решите экономические вопросы и вопросы  снабжения, но и оградите свой персонал от соблазна хищения списанного кабеля.

Стоимость ремонта (обмена) зависит от того какой марки кабель сдаете и какой марки хотите получить.  Мы рассмотрим любое предложение и дадим стоимость.
Технические характеристики кабеля:
КПпБП-120 
Кабель с двухслойной изоляцией. Первый слой-полиэтилен высокого давления, второй-блоксополимер полипропилена, подушка из нетканого материала. Броня из оцинкованной ленты с перекрытием 50%. Термостойкость кабеля-120С
КИПпБП-125
Кабель с двухслойной изоляцией. Первый слой-два слоя ленты типа ПМФС-С-352-20*0,05 с 50%-перекрытие, второй-блоксополимер полипропилена толщиной 2мм, подушка из нетканого материала. Броня из оцинкованной ленты с перекрытием 50%. Термостойкость кабеля-125С. Кабель способен выдерживать кратковременный перегрев до 160С, сохраняя свою работоспособность.
КИФБП-230
Кабель с медной жилой с двухслойной изоляцией. Первый слой-лента типа ПМФС-С-352-20*0,05 с 50%-перекрытие, второй-  два слоя экструдированного фторопласта марки 4МБ.  Броня из оцинкованной ленты с перекрытием 50%. Термостойкость кабеля-230 С.
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С Уважением, 
Директор ООО «ОДНГ»                                                                      
Андреюшкин И. М.		
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