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[bookmark: _GoBack]Система защиты кабеля КПпБП  для УЭЦН 

Руководителю организации


Уважаемые господа!

ООО «ОДНГ» компания, которая специализируется на Комплектных поставках оборудования УЭЦН Российского производства (Насосы ЭЦН, ЭЦВ, двигатели ПЭД, ПЭДВ, газосепараторы, кабельные лини, станции управления и трансформаторы) предлагает Вашему вниманию 
Систему защиты силового кабеля, кабеля-удлинителя и капиллярной трубки в компоновке НКТ  и  УЭЦН отечественного и импортного производства
Система защиты силового кабеля, кабеля-удлинителя и капиллярной трубки для нефтяных скважин, работающих в режиме УЭЦН.
Система состоит из:
- протекторов серии ПМ, устанавливаемых по всей длине подвески НКТ;
- протектолайзеров серии ПК, устанавливаемых на насосной установке ЭЦН.
производит:
1. Систему защиты:
- погружного электро кабеля на трубах НКТ;
- кабеля-удлинителя  на компоновках отечественных УЭЦН 5 и 5А габаритов;
2. Систему защиты:
- погружного электро кабеля и трубки капиллярной на трубах НКТ;
-кабеля-удлинителя и трубки капиллярной на компоновках отечественных УЭЦН 5 и 5А габаритов;
3. Систему защиты погружного электро кабеля на компоновках УЭЦН импортного производства (фирма «Reda» серии 387 и 400).

Протектора серии:
- ПМ предназначены для закрепления силового кабеля на трубах НКТ и устанавливаются на соединительных муфтах. Конструкция протектора обеспечивает защиту кабеля от повреждения при проведении спускоподъемных  операций на скважине;
- ПМ-К предназначены для закрепления силового кабеля и капиллярной трубки на трубах НКТ и устанавливаются на соединительных муфтах. Конструкция протектора обеспечивает защиту кабеля и капиллярной трубки от повреждения при проведении спускоподъемных  операций на скважине;
Конструкция места расположения силового кабеля (силового кабеля в сочетании с капиллярной трубкой) в протекторах позволяет использовать весь спектр применяемых в нефтяной промышленности плоских силовых кабелей (силового кабеля в сочетании с капиллярной трубкой) отечественного и импортного производства.
Протектора серии ПМ предназначены для эксплуатации на трубах: НКТ-73; НКТ-73В; НКТ-89;   НК-89В.При поставке партия протекторов комплектуется спец. ключом  для проведения монтажных и демонтажных работ.Корпуса протекторов по желанию заказчика могут изготавливаться в   2-х исполнениях:
- из высокопрочного чугуна марки ВЧ со специальной термообработкой для придания им свойств близких к сталям;
- из литейной стали.
Протектолайзеры БЗК5/5А, ПК-Г5У предназначены для крепления кабеля-удлинителя на секциях насоса, гидрозащите, шламоуловителе, входном модуле насосной установки УЭЦН отечественного производства 5 и 5А габаритов и его защиты от механических повреждений при спускоподъемных операциях (СПО).
Протектолайзеры БЗК5/5А, ПК-Г5У-К предназначены для крепления кабеля-удлинителя и капиллярной трубки на секциях насоса, гидрозащите, входном модуле насосной установки УЭЦН отечественного производства 5 и 5 А габаритов и его защиты от механических повреждений при спускоподъемных операциях (СПО).
Протектолайзеры БЗК5/5А, ПК-ГН(R) - предназначены для крепления кабеля-удлинителя на секциях насоса, гидрозащите насосной установки УЭЦН импортного производства (фирма «Reda» серии 387 и 400) и его защиты от механических повреждений при спускоподъемных операциях (СПО).
Конструкция Протектолайзеров серии БЗК5/5А,  ПК является универсальной  и позволяет  использовать одно наименование изделия на всех элементах компоновки УЭЦН.
Корпусные детали протектолайзеров изготавливаются из литейной стали методом точного литья.
По усмотрению заказчика система защиты может изготавливаться в коррозионностойком исполнении К1 и К2.
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С Уважением, 
Директор ООО «ОДНГ»                                                                      
Андреюшкин И. М.		
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