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Исх.№ 405  от  09.02.2026
по запасным частям для ЭЦН 

Руководителю предприятия 



Уважаемые господа!


ООО «ОДНГ» проводит распродажу складских остатков запасных частей и расходных материалов применяемых для ремонта и монтажа УЭЦН, ПЭД и гидрозащиты. (Приложение №1 (5 листов), Приложение №2 (3листа)  

Гибкая система скидок на крупные партии запасных частей. 


Также предлагаем к реализации;
Комплекты монтажных инструментов для монтажа УЭЦН;
•	Хомут-элеватор ХЭУ-3
•	Насос заправочный МЦ-2.000,
•	Пьедестал ОВ.100
•	Крышка опрессовочная с манометром, ключи усиленные 
•	Приспособление  для затяжки поясов  при креплении кабеля

Протектора для защиты кабеля при СПО 
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С Уважением, 
Директор ООО «ОДНГ»                                                                      
Андреюшкин И. М.




	





Приложение №1 


	Монтажный инструмент для спуска и подъема УЭЦН
1	Вилка демонтажная ЕЮТИ 401.500
2	Гайка ЕЮТИ 128.000
3	Домкрат АПЛ 5397.00.00.000 (для монтажа секционных ПЭД)
4	Зубило 2810-0210 16х160мм ц15хр
5	Клапан обратный КОШ73
6	Клапан сбивной КС73
12	Ключ гаечный усиленный 14х17 ЕЮТИ 401.001
13	Ключ гаечный усиленный 17х19 ЕЮТИ 401.001-01
14	Ключ динамометрический 20-100  NORGAU)
15	Ключ динамометрический GEDORE 20-100Нм
16	Ключ динамометрический GEDORE 20-120 Hm
17	Ключ динамометрический LICOTA
18	Ключ динамометрический STENLEY
19	Ключ для вывинчивания и завинчивания спускного штуцера, пробок электродвигателя, гидрозащиты кв. 5,5х6-ти гр.11 ЕЮТИ 401.002
20	Ключ для гайки КД005.00.301
21	Ключ для гайки КД071.00.301
22	Ключ для заворачивания пробок  кв. 2х6-ти гр.8 ЕЮТИ 401.003
23	Ключ для проворота вала (38эх38э) ЕЮТИ.И.1539.000-02
24	Ключ для проворота вала 17х20 ЕЮТИ 401.310
25	Ключ для проворота вала 22х25х28 ЕЮТИ 401.320
26	Ключ для проворота вала 28э(m=1)х35э(m=2) ЕЮТИ.И.1539.000-03
27	Ключ для ПЭД ф103мм 
28	Ключ для ПЭД ф117мм 
29	Ключ для ПЭД ф130мм
30	Ключ кожуха КЭ-143-168-7А КЭ011.06.000
31	Ключ монтажный (габарита 130мм) П-21471.00.00
32	Ключ монтажный (ф 130 мм)
10	Ключ рожковый 10х12 ГОСТ Стандарт (сталь 40 ХФА)Cr V Ц15хр.бцв
9	Ключ рожковый 12х13 ГОСТ Стандарт (сталь 40 ХФА) Cr V Ц15хр.бцв
8	Ключ рожковый 13х14  ГОСТ Стандарт (сталь 40 ХФА) Cr V Ц15хр.бцв
7	Ключ рожковый 24х27 ГОСТ Стандарт (сталь 40 ХФА) Cr V Ц15хр.бцв
11	Ключ рожковый 8х10  ГОСТ Стандарт (сталь 40 ХФА)Cr V Ц15хр.бцв
36	Ключ шлицевый для проворота вала Э14х12,8Э ЕЮТИ.И.1539.000-03
33	Ключ шлицевый для проворота вала Э17х20Э ЕЮТИ.И.1539.000
34	Ключ шлицевый для проворота вала Э22х25Э ЕЮТИ.И.1539.000-01
37	Ключ шлицевый для проворота вала Э28 ЕЮТИ.И.1539.000-01-01 с квадратом под торцовую головку 19мм 
35	Ключ шлицевый для проворота вала Э38х38Э m=2  ЕЮТИ.И.1539.000-02
38	Ключ шлицевый универсальный  для проворота вала э17х20эх22э, э25х28э ЕЮТИ.И.1539.000-00
39	Ключ ЭД 139.311 5,5х5,5 (аналог Р2.01.078)
40	Круглогубцы МП 1425.000
41	Крышка ВКД 004.10.001
	Крышка ЭД139.025
42	Крышка опрессовочная с манометром  ЕЮТИ 133.000-05
43	Крышка опрессовочная с манометром и штуцером ЕЮТИ.Д.551.000
	Транспортировочная крышка ЭД139.013
44	Манометр МП2-УФ 0-10 кгс/см2 кт.2,5 d.63 IP40 М12*1,5 РШ
45	Манометр МП2-Уф 0-6 атм кт.2,5 d.63 IP40 M12*1,5 РШ
46	Манометр на  2,5 Атм (диаметр 63мм, резьба  М12*1,5 Радиальный)
47	Манометр, кл.2,5, корпус Ф60мм, IP40, радиальный штуцер М12х1,5 ТМ-310Р.00(0...0,25)MPa.M12х1,5.2,5
48	Масло МДПН(с) (20л)
49	Модуль головка МГ5 - В73
50	Модуль Головка МГ5 НМ003.300СБ
51	Модуль головка МГ5А НМ001.300СБ 
52	Модуль головка МГ5А-В73
53	Молоток слесарный с 2-мя латунными бойками МП 1039.000-01 (800 гр.)
119	Муфта шлицевая 17Эх20Э L73 (р2.13.205.000_13 СБ) (на складе 20шт.)
120	Муфта шлицевая 17Эхl7Э L73  (эв5НМр003.1З0 СБ) (на складе 40 шт.)
121	Муфта шлицевая 20Эх25Э L94 (1эвНМ003.120-02) (на складе 20шт.) 
54	Напильник круглый 2822-0060 200мм N1
55	Напильник плоский 2820-0066 200мм N1
56	Насос заправочный МЦ 2.000
57	Нож электрика со сменным лезвием ЕЮТИ 401.600
58	Опрессовочная крышка на 2 А габбарит
59	Ось ОВ.013
60	Отвертка диэлектрическая  PH1*80 
61	Отвертка диэлектрическая  PH2*100 
62	Отвертка диэлектрическая  шлиц 5.5*125 
63	Отвертка ударная с деревянными накладками 7810-0397 1,2х8 L=200 без покрытия
65	Палец ЕЮТИ 546.002
66	Пассатижи 7814-0161 ц15хр (плоскогубцы)
67	Переходник М12хМ1.25-М 10х1
68	переходник манометра МБ 2.3.699
69	Переходник манометра МБ 2.3.719 (г/защита REDA)
70	Подвеска МЦ 1.010
71	Подставка в сборе КЭ011.07.000
72	Пресс-клещи гексагональные ПКГ-120 (к-кт)
73	Приспособление  5КД005.00.310СБ (5КД074.00.410СБ)
74	Приспособление для затяжки поясов ЕЮТИ 117.000
75	Приспособление для наложения ленты АПР на кабель КПБП
76	Протектолайзер БЗК-1Р
77	Протектолайзер защиты каб.удлинителя БЗК-5(5А)
79	Протектор защиты кабеля на 63НКТ (штамп)
81	Протектор защиты кабеля на 73НКТ (литой корпус с капиляр 10,8мм)
80	Протектор защиты кабеля на 73НКТ (литой, метал пояс) 
82	Протектор защиты кабеля на 89НКТ (штамп)
78	Протектор транспортировочный кабельной муфты
83	Пьедестал ПМ25 ЕЮТИ.И.1259.000 (ф 140) ПМ25-114
84	Пьедестал ПМ25КЭ (128) АПЛ4049.01.600
85	Пьедестал ПМ25ОВ.100 (122)
86	Пьедестал ПМ47 ЕЮТИ.И.1138.000 (ф 204)
87	Пьедестал ПМ8 /АПЛ 4113.00.000СБ/ 
88	Специальные клещи МП 1562.000(-01) для зажима хомута ЕЮТИ.598.000
89	Стол ремонтный с оснасткой для вып. ремонта кабеля  в полевых услов. 
90	Строп цепной двухвитьевой г/п 5т. (для крюка А50)
125	Торцовое уплотнение РЭПН 2100-25 (кольцо стац.-керамика, торец-графит, пружина/корпус AISI 304, манжена/сильфон-фторкаучук, -50+210С.)
126	Торцовое уплотнение РЭПН 2100-25 T (кольцо стац./ торец- карбид кремния , пружина/корпус AISI 304, манжена/сильфон-Афлас, -50+230С.)
64	Устройство протаскивания кабеля для ЭЦН (ППК)
91	Флажок контроля вращения 17,20 эвольвент
92	Флажок контроля вращения 22,25,28 эвольвент
93	Фланец для монтажа ФМК-140
	Фланец для монтажа ФМК-146
	Фланец для монтажа ФМК-168
94	Фланец для монтажа ФМК-5-128
95	Хомут элеватор ХК-124
96	Хомут элеватор ХК-140
97	Хомут элеватор ХК-146
98	Хомут элеватор ХК-168
97	Хомут элеватор ХК5-128
98	Хомут элеватор ХМ 6.130.000
99	Хомут элеватор ХМ-3
100	Хомут элеватор ХМ-7
101	Хомут элеватор ХМ-7Д
102	Хомут элеватор ХМД-2
103	Хомут элеватор ХМД-2Н
104	Хомут элеватор ХМД-4
105	Хомут элеватор ХЭУ-3
106	Хомут элеватор ХЭУ-81-3 (ЭМН-81-3)
109	Хомут-элеватор универсальный  ХЭУ-10
107	Хомут-элеватор универсальный ХЭУ-69/81-3 ЕЮТИ.И.1800.000СБ
108	Хомут-элеватор универсальный ХЭУ-81-3 ЕЮТИ.И.1682.000 СБ
110	Хомут-элеватор ЭМН 172-7
111	Центратор межсекционный ЭД015.10.000
112	Шаблон для геометрических замеров кабеля
113	Шило монтажное ЕЮТИ 401.700
114	Штуцер опрессовочный ЕЮТИ 684.000СБ с манометром
115	Элеватор монтажный ЭМН 130-5
116	Элеватор монтажный ЭМН 143-5 (ХЭУ-136/143-5 
117	Элеватор монтажный ЭМН 168-7 
118	Ящик инструментальный ЦВИЯ 321.454.001	
127	Подпятник ПБ103.05.000СБ 
	













	
















Приложение №2
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1	Болт М12-6gх60.58.35 ГОСТ 7798-70
2	Винт ресурсный  М10 ЕЮТИ.Н.735.006-01 (Сплав Н65Д29ЮТ-ИШ(К-монель) кп9,8  ТУ14-1-3917-85, материал заменитель Alloy R-500 ТУ14-1-5649-2016
3	Винт ресурсный  М12 х1,25-6g, ЕЮТИ.Н.700.000-01 (Сплав Н65Д29ЮТ-ИШ(К-монель) кп9,8  ТУ14-1-3917-85, материал заменитель Alloy R-500 ТУ14-1-5649-2015
4	Винт ресурсный М10 ЕЮТИ.Н.735.006-01 (Ст30ХГСА ГОСТ4543-71 , кп10,9 , покр Ц9.хр или Кд9.хр
5	Винт ресурсный М12 ЕЮТИ.Н.1222.000 (М12-1,25-6g, Ст30ХГСА ГОСТ10702-78, кп10,9 , покр Ц9.хр или Кд9.хр
6	Винт ресурсный М12 ЕЮТИ.Н.700.000 (Ст30ХГСА ГОСТ4543-71 , кп10,9 , покр Ц9.хр или Кд9.хр
7	Винт токоввода М10 (ЕЮТИ.Д.375.002-02) (Сплав Н65Д29ЮТ-ИШ(К-монель)) кп9,8  ТУ14-1-3917-85, материал заменитель Alloy R-500 ТУ14-1-5649-2015
8	Винт токоввода М10 ЭД 163.005 (ЕЮТИ.Д.375.002)(Ст40Х ГОСТ4543-71 , кп10,9 , покр Ц9.хр или Кд9.хр
9	Гайка М10  ЕЮТИ 375.004 (Ст40Х,35Х,38ХА, 30ХГСА ГОСТ4543-71, 20Г2Р ТУ-1-2811-79, кп10,9 , покр Ц9.хр или Кд9.хр
10	Гайка М10  ЕЮТИ 375.004-01 (Ст40Х13 ГОСТ5632-72, кп10,9)
11	Гайка М10  ЕЮТИ 375.004-02 (Сплав Н65Д29ЮТ-ИШ(К-монель)) кп9,8  ТУ14-1-3917-85, материал заменитель Alloy R-500 ТУ14-1-5649-2015
12	Гайка М12 ЕЮТИ.Н.354.01.037 (Ст40Х,35Х,38ХА, 30ХГСА ГОСТ4543-71, 20Г2Р ТУ-1-2811-79, кп10,9 , покр Ц9.хр или Кд9.хр
13	Гайка М12 ЕЮТИ.Н.354.01.037-02 (Сплав Н65Д29ЮТ-ИШ(К-монель)) кп9,8  ТУ14-1-3917-85, материал заменитель Alloy R-500 ТУ14-1-5649-2015
14	Гайка М12-6Н.04 ГОСТ 15522-70
15	Гайка самостопорящаяся М12 ЕЮТИ.Н.354.01.037 (ИЦ.93.002) (противополётная, Ст30ХГСА ГОСТ10702-78, кп10,9 , покр Ц9.хр или Кд9.хр)
16	Гайка специальная самоконтрящаяся М10 ЕЮТИ.Н.354.004 (ИЦ.93.008) (противополётная, Ст30ХГСА ГОСТ10702-78, кп10,9 , покр Ц9.хр или Кд9.хр)
17	Клапан обратный ЭД 139.150 СБ  (КПМС.306577.010 в сборе)
18	Клапан ПБ92.06.000 СБ (Пр092.011.000СБ)
19	Кольцо резиновое 030-035-30-2
20	Кольцо резиновое 032-035-19-2
21	Кольцо резиновое 059-065-36-2-2
22	Кольцо резиновое 060-065-30-2-2
23	Кольцо резиновое 066-072-36-2-2
24	Кольцо резиновое 074-080-36-2-2
25	Подпятник верхний ГБ5.01.060
26	Подпятник нижний ПБ103.05.000СБ
27	Пробка термодатчика 5ЭД139.154.Т4 (сталь 40Х13, с термообработкой , твердость 37…42HRC) (диапозон контромируемых температур 120-200С).
28	Пробка термодатчика ЭД139.154.Т4 (диапазон контромируемых температур 120-200С).
29	Пробка ЭД139.154 (ст.45) (Пробка КПМС.713521.001) 
30	Пята ПБ103.00.003
31	Шайба 10 (Ст 30Х13) ГОСТ 6402-70
32	Шайба 10 А2 DIN 127  отечественный аналог – сталь типа 10Х17Н13М2 (AISI 316 США) для винтов и шпилек с классами прочности не более 5.8 
33	Шайба 12 (Ст30Х13) ГОСТ 6402-70
34	Шайба 12 А2 DIN 127  отечественный аналог – сталь типа 10Х17Н13М2 (AISI 316 США) для винтов и шпилек с классами прочности не более 5.8 
35	Шайба 12 ГОСТ 6402-70 цинк
36	Шайба гроверная 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70
37	Шайба гроверная 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70
38	Шайба Гроверная М10  (Сплав Н65Д29ЮТ-ИШ(К-монель)) кп9,8  ТУ14-1-3917-85, материал заменитель Alloy R-500 ТУ14-1-5649-2015
39	Шайба гроверная М10 12х18н10т ГОСТ 6402-70 (нержавейка) 
40	Шайба гроверная М12, 12х18н10т ГОСТ 6402-70 (нержавейка) 
41	Шайба М12  (Сплав Н65Д29ЮТ-ИШ(К-монель)) кп9,8  ТУ14-1-3917-85, материал заменитель Alloy R-500 ТУ14-1-5649-2015
42	Шайба свинцовая ЭД.139.015
43	Шайба свинцовая ЭД.139.015-01
44	Шайба свинцовая ЭД.139.015-02
45	Шайба свинцовая ЭД.139.015-03
46	Шпилька М10  -6g  ЭД139.017 (ЕЮТИ.Д.721.000, ИОМЗ.Д721.000, ПИШБ758273.001, 8ТЩ932.031  (Ст30ХГСА , Ст40Х ГОСТ4543-71, кп10,9 , покр Ц9.хр или Кд9.хр(30-18) L-58мм
47	Шпилька М10  -6g  ЭД139.017-02 (Сплав Н65Д29ЮТ-ИШ(К-монель) кп9,8  ТУ14-1-3917-85, материал заменитель Alloy R-500 ТУ14-1-5649-2015 (30-18) L-58мм
48	Шпилька М12  -6g  ЕЮТИ.Д.704.000, ИОМЗ.Д704.000, ПИШБ758.291.011,  (Ст30ХГСА , Ст40Х ГОСТ4543-71 , кп10,9 , покр Ц9.хр или Кд9.хр(30-18) L-58мм
49	Шпилька М12  -6g  ЭД139.017 (ЕЮТИ.Д.721.000, ИОМЗ.Д721.000, ПИШБ758273.001, 8ТЩ932.031 (Сплав Н65Д29ЮТ-ИШ(К-монель) кп9,8  ТУ14-1-3917-85, материал заменитель Alloy R-500 ТУ14-1-5649-2015 (30-18) L-58мм
50	Шпилька М12  -6g  ЭД139.017 (ЕЮТИ.Д.721.000, ИОМЗ.Д721.000, ПИШБ758273.001, 8ТЩ932.031 (Сплав Н65Д29ЮТ-ИШ(К-монель) кп9,8  ТУ14-1-3917-85, материал заменитель Alloy R-500 ТУ14-1-5649-2015 (30-18) L-58мм
51	Штуцера спускные ЕЮТИ.Н.354.07.002 
52	Штуцера спускные ЕЮТИ.Н.354.07.002 с уплотнительными кольцом
53	Подшипник ЕЮТИ.179.000 СБ  
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